동대산 맨발숲길 조성공사

□ 사업개요

○ 위    치 : 중산동 산147번지 외 2개동 64필(동대산일원)

○ 사업기간 : ‘09. 3. 5 ~ 8. 31

○ 사 업 량 : 숲길신설 10,316m, 숲길정비 12,060m, 차나무식재 6,750본, 왕벗나무식재 640본, 트랠리스길 1식, 시비 2개소, 장승10개, 솟대3개, 수목명찰 100개, 팔각정자1개소, 평상 11개소, 원두막 6개소, 육각정자 1개소,, 야외탁자 6개소, 체육시설 5종, 철재계단 1개소, 데크계단 1개소, 방향표지판 23개소, 안내표지판 1개소 등

○ 사 업 비 : 756,013천원(행정안전부 특별교부금)

□ 추진현황

○ ‘08. 7. 25 ~ 12. 30 : 현지조사 및 실시설계 시행

○ ‘09. 3.  5 ~  8. 31 : 사업시행

□ 문제점

○ 이용객들의 신규시설물(정자, 평상 등) 훼손에 따른 잦은 민원발생

□ 대    책

○ 산림시설물 수선, 유지비 예산편성

위치도 및 현장사진

동대산 맨발숲길 조성공사 세부내역

공 종	규 격	수량	단위	단가(원)	금액(원)	비고
총 계					756,013,000
기반조성					61,703,573
-숲길신설	w1500	10,316	m	1,295	13,359,220
-숲길정비	w1500	12,060	m	1,035	12,482,100
-숲가꾸기		12.80	㏊	988,100	12,647,680
-마사토포장	100m×1.5m	150	㎡	9,503	1,425,450
-자갈포설		57	㎥	24,838	1,415,766
-지압길판재포장	30T(30m×1.5m)	1	식	20,373,357	20,373,357
식재					80,247,830
-차나무	H0.6	6,750	본	6,125	41,343,750
-왕벚나무	H2.5×B4	640	본	57,321	36,685,440
-능소화	L2.0×R2	40	주	34,898	1,395,920
-다래덩굴	L1.0×R2	20	주	33,846	676,920
-으름덩굴	10㎝	40	본	2,459	98,360
-인동덩굴	L0.4	20	본	2,372	47,440
시설물					268,647,084
-팔각정자	7600×7600×7100	1	식	83,257,525	83,257,525
-평상	2150×1800	11	ea	2,559,073	28,149,803
-방향표지판	H2500	23	ea	955,271	21,971,233
-트랠리스	3352×3000	27	m	539,260	14,560,020
-시비		2	ea	2,661,596	5,323,192
-수목명찰	400×300	10	ea	201,571	2,015,710
-수목명찰	175×135	90	ea	8,765	788,850
-장승	Ø300×H3000	10	ea	878,988	8,789,880
-솟대	Ø60×H3000	3	ea	175,963	527,889
-자연석쌓기	1m×30m	28.62	ton	182,775	5,231,020
-원두막(大)	2500×2100×3000	3	ea	8,325,800	24,977,400
-원두막(小)	1900×1800×2500	3	ea	7,011,200	21,033,600
-육각정자	7200×6235×4883	1	식	30,674,000	30,674,000
-안내표지판	2500×2300	1	ea	6,573,000	6,573,000
-야외탁자	1800×1600	6	ea	832,580	4,995,480
-사각파고라	5500×5500×2500	1	식	9,778,482	9,778,482
안전시설물					140,105,939
-철재계단	w1.0m×L72.2m	1	식	35,625,894	35,625,894
-데크계단	B1.2m×L50.7m	1	식	59,245,149	59,245,149
-데크로드	B1.2m×L75.2m	1	식	45,234,896	45,234,896
체육시설물					17,594,672
-스텝사이클	3930×756×2190	1	식	5,146,252	5,146,252
-체어웨이트	2038×756×2190	1	식	3,983,678	3,983,678
-스트레칭로라	1527×814×2190	1	식	2,811,216	2,811,216
-트윈트위스트	1571×756×2190	1	식	2,412,874	2,412,874
-레그프레스	2100×756×2190	1	식	3,240,652	3,240,652
제경비	각종보험료(건강,연금,산재,고용 등) 및 경비(안전관리비,환경보전비,이윤 등) 등				187,713,902

2009년 천마산 주민편익시설 설치사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 천마산 일원(달천I'PARK2단지뒷산～아남APT뒷산～달천농공단지뒷산～관문성～제전마을～선창골～명성요양원)

○ 사업기간 : ‘09. 3. 30 ~ 6. 25

○ 사 업 량 : 등산로정비 1,430m, 차나무식재 23,790본, 에어브로쉬 1개소, 침목계단 55단, 방향표지판 13개소 등

○ 사 업 비 : 208,980천원(국비30%, 시비20%, 구비50%)

□ 추진현황

○ ‘09. 1. 28 ~ 2. 16 : 실시설계 시행

○ ‘09. 3. 30 ~ 6. 25 : 사업시행

□ 문제점

○ 이용객들의 신규시설물(에어브러쉬 등) 훼손에 따른 잦은 민원발생

○ 방향표지판 표지명칭 관련 잦은 민원발생

□ 대    책

○ 산림시설물 수선, 유지비 예산편성

○ 주민의견수렴 후 다수인 의견 반영

위치도 및 현장사진

2009년 천마산 주민편익시설 설치사업 세부내역

공 종	규 격	수량	단위	단가(원)	금액(원)	비고
총 계					205,980,000
기반조성					5,998,370
-등산로신설	w1500	620	m	1,349	836,380
-등산로정비	w1500	1,430	m	1,078	1,541,540
-자연석쌓기	2~4목	37	m	97,850	3,620,450
식재					95,041,050
-차나무	4년생	23,790	본	3,995	95,041,050
시설물					58,711,740
-에어브러쉬	2인용	1	ea	8,286,300	8,286,300
-종합안내판	1500×750	3	ea	3,785,720	11,357,160
-종합안내판	1780×1800	2	ea	4,050,000	8,100,000
-방향표지판	H2200×2방향	4	ea	1,184,000	4,736,000
-방향표지판	H2200×3방향	6	ea	1,362,000	8,172,000
-방향표지판	H2200×4방향	3	ea	1,540,000	4,620,000
-침목계단	240×150	55	단	149,540	8,224,700
-목재계단	w1000	25	단	102,240	2,556,000
-소망우체통	870×630×1900	1	ea	1,430,000	1,430,000
-넘버링판	80×150	108	ea	11,385	1,229,580
제경비	각종보험료(건강,연금,산재,고용) 및 경비(안전관리비,환경보전비,이윤) 등				46,228,840