(제145회임시회 - 제8차부록)

2014. 2. 27.(목)

폭설관련 재난[건축물] 상황보고

건설도시국

(건축주택과)

	폭설관련 재난(건축물) 상황보고

□ 인명사고 발생현황[총 67건 중 인사사고 3건(사망2명, 부상 4명)]

구분	대지위치	공장명	재난일시	사고내용	허가일자	사용승인일자
1	연암동 1367	금영ETS	2014.2.10 (22:10)	○ 사망 1명(김대환, 19세) ○ 야간작업 중 폭설로 지붕붕괴	2010.3.29	2010.11.18
2	효문동 1010	세진글라스	2014.2.11 (00:40)	○ 사망 1명(이삼용, 38세) ○ 부상2명(백재명, 49세, 박찬호 37세) ○ 야식 후 휴식 중 폭설로 지붕붕괴	2010.7.28	2011.3.24
3	효문동 979	센트랄	2014.2.11 (11:30)	○ 부상 2명 ○ 작업 중 지붕붕괴	2011.12.28	2012.9.3

□ 조치사항

○ 현장지시사항

∙사고 건물 사용중지 및 추가 안전사고 예방을 위한 제설작업 독려

⇒ 소방서 고가장비1, 염화칼슘살포, 인력제설 등

○ 공문지시사항

∙사고건물: 건물사용 중지명령 및 향후 복구계획서 제출요구

∙대형공장: 지붕 제설작업 요청, 안전진단 실시 및 결과 보고서 제출요구(26개소)

∙노후주택 및 공장: 동사무소 지도방문 조치

∙기존공장: 구조안전 육안검사 및 지붕 제설장비 설치 요청(562개소)

⇒ 건물붕괴 사전경보 시스템, 지붕에 개방형 스팀 또는 온수파이프 설치 권장

□ 향후계획

○ 경찰청과 노동부에서 사망사고에 대한 조사 중에 있고,

○ 붕괴된 공장관계자는 안전진단과 향후 조치계획을 마련 중에 있음으로,

○ 안전진단 결과에 따라

∙구조설계기준 미달 때: 국교부 지침강화 건의

∙부실시공으로 확인될 때: 개별법(사법, 행정)에 따라 행정처분 요구

∙건축허가 때: 구조분야 건축위원회 심의대상 강화(구성 중)

눈피해 방지계획서 제출 의무화(장기검토)

	폭설관련 인명사고 현황

□ 인명사고 발생현황[3개 사업장, 사망2명, 부상 4명]

구분	대지위치	공장명	재난일시	사고내용	허가일자	사용승인일자
1	연암동 1367	금영ETS	2014.2.10 (22:10)	○ 사망 1명(김대환, 19세) ○ 야간작업 중 폭설로 지붕붕괴	2010.3.29	2010.11.18
2	효문동 1010	세진글라스	2014.2.11 (00:40)	○ 사망 1명(이삼용, 38세) ○ 부상2명(백재명, 49세, 박찬호 37세) ○ 야식 후 휴식 중 폭설로 지붕붕괴	2010.7.28	2011.3.24
3	효문동 979	센트랄	2014.2.11 (11:30)	○ 경상 2명 ○ 작업 중 지붕붕괴	2011.12.28	2012.9.3

□ 사고 수습 현황

○ 금영ETS : 사망 1명

- 사망자 : 김대환(20세), 울산전문장례식장 영안실에 안치되어 있음.

※ 언론보도와 관련하여 조속한 시일 내 유가족과 협의토록 방문독려

○ 세진글라스 : 사망 1명, 부상 2명

- 사망자 : 이삼용(38세), 2월 15일 장례거행

- 부상자 : 2명

ㆍ 백재명 : 코뼈 부상으로 동강병원에 통원치료 중

ㆍ 박찬호 : 허리, 무릎 타박상으로 굿모닝병원에 통원 치료중임

○ 센트랄 : 부상 2명

ㆍ 박준성 : 두부 손상으로 봉합 후 통원 치료중임

ㆍ 전귀옥 : 안면과 치아 손상으로 봉합 후 치과 통원 치료중임

P. E. B. 공법

(Pre-Engineered Metal Building System)

□ 공법특징

○ 비용절감을 위해 구조체의 강도를 다르게 하는 공법으로,

○ 넓은 공간을 요구하는 공장, 창고, 격납고 등에 쓰이며 최대 경간 120m까지 가능함.(1994년도에 국내 도입)

□ 공법의 장단점

○ 장  점

- 공장 생산된 구조물을 현장조립 ⇒ 일정한 품질 확보가능

- 현장에서 단순 조립 ⇒ 기간 단축

- 인력 절감 등으로 공사비 절감

- 넓은 공간을 확보가능

○ 단  점

- 넓은 공간확보를 위해 가운데 기둥을 최소화하기 때문에 하중에 취약할 수 있음.

평택 서부두 창고[48m(W)X281m(L)X15m(H)]	대영프론테크 천안공장[90m(W)X100m(L)X 20m(H)]